***Príloha č.1***

 **VÝKAZ VÝMER**

**STAVBA : Centrum voľného času, Stará Ľubovňa – Výmena okien a vchodových dverí**

Objednávateľ: Centrum voľného času

Zhotoviteľ :

Miesto : Stará Ľubovňa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | KCN | KÓD POLOŽKY | **POPIS** | MJ | MNOŽSTVO CELKOM | CENA JEDNOTK. | CENA CELKOM |

 **HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV**

 **BÚRACIE PRÁCE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | **Demontáž a montáž okien, parapetných dosiek a dverí** |  |  | . |  |
| 2 |  | 2 | **Odvoz sutiny a likvidácia odpadu** |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | **Vysprávky vonkajšie aj vnútorné** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 4 | Plastové okno, dvojkrídlové, jedno krídlo otváravo - sklopné, druhé krídlo otváravé vrátane vonkajších a vnútorných parapetovPlastové okno, 6-komorový profil Aluplast, izolačné trojsklo, číre, priehľadné Uok, N=1,1 W/m2.K, farba interiér - biela, exteriér -javor, š x v 1750x1750, „MAKO“ kovanieParapet – int.-biela-300 mm, ext.-sivá-150 mm | ksks | 99 | . |  |
| 5 |  | 5 | Plastové okno, dvojkrídlové, jedno krídlo otváravo - sklopné, druhé krídlo otváravé vrátane vonkajších a vnútorných parapetovPlastové okno, 6-komorový profil Aluplast, izolačné trojsklo, číre, priehľadné Uok, N=1,1 W/m2.K, farba interiér aj exteriér -biela , š x v 1750x1750, „MAKO“ kovanieParapet – int.-biela- 300 mm, ext.-biela-150 mm | ksks | 66 |  |  |
| 6 |  | 6 | Plastové okno, jednokrídlové, krídlo otváravo – sklopné, vrátane vonkajších aj vnútorných parapetov. Plastové okno, 6-komorový profil Aluplast, izolačné trojsklo, číre, priehľadné Uok, N=1,1 W/m2.K, farba int. aj ext. –biela, šxv 1200-600, „MAKO“ kovanieParapet – interiér – biela- 250 mm, exteriér – biela – 100mm | ksks | 22 |  |  |
| 7 |  | 7 | Exteriérové hliníkové pogumované dvere – Blyweert Aluminium profil teplý, dvojkrídlové s  nadsvetlíkom, ,otváranie madlo/zvnútra aj zvonka/, zámok valčekový , izolačné trojsklo, číre, priehľadné Uok, N=1,1 W/m2.K,farba sivá, zatvárač BRANO, celková šxv-1800x2600 mm | ks | 1 |  |  |

**CELKOM**